1. **Tootetüübi tunnus:**

Fikseeritud katuseredel, tüüp TB (astmetega TA)

1. **Toote identifitseerimine**

* Markki katuseredel plekk- ja viltkatusele **-** Markki katuseredel valtskatusele
* Markki katuseredel klassik-katusele **-** Markki katuseredel kivikatusele
* Markki katuseredel kiviprofiil-katusele - Markki katuseredel kandvale profiilile
* Markki katuseredel laineprofiil- ja eterniitkatusele

1. **Toote sihipärane kasutamine**

Markki katuseredelit kasutatakse katusel liikumiseks katusel asuvate objektide hooldamiseks

1. **Tootja nimi ja aadress:**

Markki Oy, Ollinkankaantie 108, 62420 Kortesjärvi [www.markki.fi](http://www.markki.fi/)



Toimivusdeklaratsioon NRO2021001

1. **AVCP-klass:**

AVCP 3

1. **Ühtlustatud tootestandardiga hõlmatud ehitustoote teavitatud asutus:**

Eurofins Expert Services Oy, 0809

1. **Toote toimivustasemed:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Põhifunktsioonid** | **Toimivustase** | **hEN-standard** |
| Mehaaniline tugevus | Klass 2 | EN 12951:2004 |
| Tulepüsivus | Klass A1 |
|  |  |
| Pinnakatte materjal | Z275 + pulbervärv |  |
| Vastupidavus välisele tulele | Hinnanguliselt vastab nõudele |

**Eespool punktides 1 ja 2 nimetatud tooted vastavad punktis 7 märgitud toimivustasemetele. See toimivusdeklaratsioon on välja antud Markki Oy ainuvastutusel:**

Marko Mäkipernaa, tegevdirektor

Kortesjärvi, 30.6.2021



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*See on tõlge soomekeelsest originaaldokumendist. Vaidluste korral selle sisu üle võetakse aluseks Soome originaal.*